(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-mar-13)-testing")
  (general
    (links 48)
    (no_connects 0)
    (area 61.544999 79.883 104.190001 100.584)
    (thickness 1.6)
    (drawings 5)
    (tracks 183)
    (zones 0)
    (modules 27)
    (nets 20)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.254)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 15761409)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory /home/paul/kicad2/svg))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /CapSense)
  (net 2 /F_CapSense)
  (net 3 /F_SCL)
  (net 4 /F_SDA)
  (net 5 /F_Shield)
  (net 6 /F_VCC)
  (net 7 /GND)
  (net 8 /SCL)
  (net 9 /SDA)
  (net 10 /Shield)
  (net 11 /VCC)
  (net 12 N-0000012)
  (net 13 N-0000013)
  (net 14 N-0000014)
  (net 15 N-0000015)
  (net 16 N-0000016)
  (net 17 N-0000019)
  (net 18 N-000003)
  (net 19 N-000004)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /CapSense)
    (add_net /F_CapSense)
    (add_net /F_SCL)
    (add_net /F_SDA)
    (add_net /F_Shield)
    (add_net /F_VCC)
    (add_net /GND)
    (add_net /SCL)
    (add_net /SDA)
    (add_net /Shield)
    (add_net /VCC)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000016)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F967E0)
    (at 70.485 86.995 90)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C1 (at 1.905 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2uF (at 0 0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F96847)
    (at 75.565 91.44 90)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C2 (at -1.905 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10pf (at 0 0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /F_SDA)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F96851)
    (at 77.47 91.44 90)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C3 (at -1.905 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10pf (at 0 0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /F_SCL)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F96816)
    (at 81.915 85.725 180)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C4 (at 0.635 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2uf (at 0 0.635 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F968BA)
    (at 93.345 95.885 90)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C5 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.5pF (at 0 0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /F_Shield)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F96891)
    (at 93.345 90.17 90)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C6 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.5pF (at 0 0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /F_CapSense)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F968BF)
    (at 97.155 95.885 90)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C7 (at 0.635 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.5pf (at 0 0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-000004)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F9688A)
    (at 97.155 90.17 90)
    (descr "SMT capacitor, 0603")
    (fp_text reference C8 (at 0.635 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.5pf (at 0 0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TSSOP16 (layer F.Cu) (tedit 51F9681E)
    (at 81.915 90.805)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 3.81 -0.635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AD7747 (at 0.24892 0.7493) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.27584 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /F_SCL)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.6256 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000019)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.97536 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /F_Shield)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.32512 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-0000016)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.32512 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.97536 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 7 smd rect (at 1.6256 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000012)
    )
    (pad 8 smd rect (at 2.27584 2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /F_CapSense)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.27584 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-0000013)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.6256 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000014)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.97536 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.32512 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.32512 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.97536 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (pad 15 smd rect (at -1.6256 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-0000015)
    )
    (pad 16 smd rect (at -2.27584 -2.79908) (size 0.381 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /F_SDA)
    )
    (model smd\smd_dil\tssop-16.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD123 (layer F.Cu) (tedit 51F967F1)
    (at 73.025 88.265 90)
    (tags DIODE)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 3.175 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6V (at 0 -0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD123 (layer F.Cu) (tedit 51F968C5)
    (at 90.17 94.615 90)
    (tags DIODE)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at -3.175 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 70V (at 0 -0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /F_Shield)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD123 (layer F.Cu) (tedit 51F968CC)
    (at 87.63 94.615 90)
    (tags DIODE)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at -3.175 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 70V (at 0 -0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /F_CapSense)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD123 (layer F.Cu) (tedit 51F96865)
    (at 90.17 87.63 90)
    (tags DIODE)
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 3.175 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 70V (at 0 -0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /F_Shield)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD123 (layer F.Cu) (tedit 51F9685E)
    (at 87.63 87.63 90)
    (tags DIODE)
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 3.175 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 70V (at 0 -0.635 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /F_CapSense)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.85 0 90) (size 0.7 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_strip_4 (layer F.Cu) (tedit 51F967CD)
    (at 63.27 90.635 270)
    (descr "Pin strip 4pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J1 (at -6.815 -0.23 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_4 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /SDA)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at 3.81 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /SCL)
    )
    (model walter/pin_strip/pin_strip_4.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 51F9689C)
    (at 102.235 91.44 90)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J2 (at -5.08 -0.635 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /Shield)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /CapSense)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /Shield)
    )
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F96835)
    (at 67.31 90.805 180)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference L1 (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1k Z" (at 0 0.6096 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /SDA)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /F_SDA)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F9683B)
    (at 67.31 93.345 180)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference L2 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1k Z" (at 0 0.6096 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /SCL)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /F_SCL)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F967E8)
    (at 67.31 86.36 180)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference L3 (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1k Z" (at 0 0.6096 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F968A7)
    (at 93.98 93.345 180)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference L4 (at 0.635 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1k Z" (at 0 0.6096 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /F_Shield)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-000004)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F9686B)
    (at 93.98 87.63 180)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference L5 (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1k Z" (at 0 0.6096 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /F_CapSense)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-000003)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F968AC)
    (at 97.79 93.345 180)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference L6 (at 0.635 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1k Z" (at 0 0.6096 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-000004)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /Shield)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F9687D)
    (at 97.515 87.69 180)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference L7 (at 0.36 1.33 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1k Z" (at 0 0.6096 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 180) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /CapSense)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F96805)
    (at 75.565 86.995 90)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference R1 (at 1.905 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 0.6096 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /F_SDA)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module r_0603 (layer F.Cu) (tedit 51F9680D)
    (at 77.47 86.995 90)
    (descr "SMT resistor, 0603")
    (fp_text reference R2 (at 1.905 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 0 0.6096 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /F_VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.75184 0 90) (size 0.89916 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /F_SCL)
    )
    (model walter/smd_resistors/r_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 51F9097A)
    (at 70.485 96.52)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at -2.54 3.175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 51F90BB4)
    (at 99.695 83.82)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (gr_line (start 61.595 81.28) (end 61.595 99.06) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 104.14 81.28) (end 61.595 81.28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 104.14 99.06) (end 104.14 81.28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 61.595 99.06) (end 104.14 99.06) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text "Capacitive Sensor V1\nTorch Height Control" (at 80.01 95.885) (layer F.SilkS))
  (zone (net 7) (net_name /GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 1.27))
    (polygon
      (pts
        (xy 61.595 81.28) (xy 104.14 81.28) (xy 104.14 99.06) (xy 61.595 99.06)
      )
    )
  )
  (zone (net 7) (net_name /GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 1.27))
    (polygon
      (pts
        (xy 61.595 81.28) (xy 104.14 81.28) (xy 104.14 99.06) (xy 61.595 99.06)
      )
    )
  )
)
